否

否

是

是

CPU更新屏幕

CHIP8 CPU周期循环开始

CHIP8 CPU周期循环结束

当前周期的时间与上一个周期的时间间隔是否大于60分之一秒

执行CPU每个周期的指令（每秒钟840条指令）

当前周期的时间与上一个周期的时间间隔是否大于840分之一秒